Energie mécanique utile

Energie mécanique utile

Vent

Adapter la vitesse de rotation

Transformer l’énergie du vent en énergie mécanique

Pertes

Frein

A03

Absorber le surplus d’énergie

Energie mécanique superflue

Pertes

Multiplicateur

Pales

A02

A01

Pomper

Pompe

Eolienne

Eau dans la nappe

Eolienne

Pertes

Pertes

Pertes

Eau dans le réservoir

Vent

Vent

Eau dans la nappe

A1

A0

Récupérer l’énergie du vent

Eau dans le réservoir

Pomper de l’eau.